1. 登录

* 地址: /users/sign\_in\_mobile?account=用户名&passwd=密码
* 返回结果:字符串

成功: “success:用户id”

失败: “NOLOGIN”

1. 获取用户权限内在线监控点列表

* 地址:/spots/mobile\_list\_online/用户id
* 返回结果:字符串

形式为”监控点id~监控点名称~1`监控点id~监控点名称~1`监控点id~监控点名称~1`….”

用户id为登录成功后获取的用户id

1. 获取用户权限内所有监控点列表(包括在线和离线监控点)

* 地址:/spots/mobile\_list\_all/用户id
* 返回结果:字符串

形式为”监控点id~监控点名称~x`监控点id~监控点名称~x`监控点id~监控点名称~x`….”

x=0离线

x=1在线

1. 获取监控点信息

* 地址: /spots/mobile\_get/监控点id
* 返回结果:字符串

形式为”监控点stream\_id:媒体网管地址”

监控点id为从列表中取到的监控点id

1. 与手机视频模块连接

代码示例

Intent intent = new Intent(“lifc.mobile\_client.CONNECT");

intent.putExtra("ip", server); //server为从4取到的媒体网关地址

intent.putExtra("port", PORT); //PORT=7000固定

intent.putExtra("stream\_id",streamId); //streamId为从4获取的stream\_id

startActivity(intent);

1. 测试服务器地址: 124.206.31.62:81

用户名1: su

密码1 :su

用户名2: xy001

密码2: 1